**Załącznik nr 1 do SIWZ/
Załącznik nr 1 do Umowy**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**WYKAZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW**

Określone poniżej wymagania dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz wyposażenia oferowanego samochodu mają charakter wymogów minimalnych.

**„Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”**

**Rodzaj autobusu oferowanego**1**)**

**Marka** .....................................................................................

**Model** ......................................................................................

**Rok produkcji** ......................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę2)** |
|  | **WYMAGANIA PODSTAWOWE** |  |  |
| 1 | autobus fabrycznie nowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich | wymagane |  |
| 2 | Rok produkcji | 2016 |  |
| 3 | autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu | wymagane |  |
| 4 | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych | wymagane |  |
| 5 | autobus przystosowany do przewozu osób niepełnoprawnych minimum 18 osobowy (tj. minimum 17 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowca) wyposażony w listwy szybkiego montażu umożliwiające łatwy demontaż foteli pasażerskich w celu stworzenia 2stanowisk w autobusie do przewozu osób na wózkach inwalidzkich plus atestowane mocowania na wózki inwalidzkie | wymagane |  |
| 6 | 2 komplety pasów bezpieczeństwa w autobusie z homologacją do przewozu osób na wózkach | wymagane |  |
| 7 | Podest – pochylnia bądź najazdy umożliwiające wjazd na wózku | wymagane |  |
| 8 | fotele pasażerskie tapicerowane, uchylne z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa | wymagane |  |
|  | **NADWOZIE** |  |  |
| 9 | długość całkowita pojazdu powyżej 6700 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 2000 mm, rozstaw osi minimum 3700 mm | wymagane |  |
| 10. | szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne | wymagane |  |
| 11. | lakier metalizowany – kolor (preferowane: szary metalik, złoty metalik bądź srebrny metalik) | wymagane |  |
| 12 | boczne drzwi przesuwne w części pasażerskiej | wymagane |  |
| 13 | lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie | wymagane |  |
| 14. | światła do jazdy dziennej | wymagane |  |
| 15 | przednie światła przeciwmgielne | wymagane |  |
| 16 | koła na osi tylnej podwójne | wymagane |  |
|  | **NAPĘD** |  |  |
| 17 | silnik diesla wysokoprężny o pojemności od 1900 cm3 do 2500 cm3 | wymagane |  |
| 18 | moc silnika minimum 150 KM | wymagane |  |
| 19 | wersja silnika EURO 5 | wymagane |  |
| 20 | skrzynia biegów manualna 6 biegowa | wymagane |  |
| 21 | układ kierowniczy ze wspomaganiem | wymagane |  |
|  | **BEZPIECZEŃSTWO** |  |  |
| 22 | hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy | wymagane |  |
| 23 | system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |  |
| 24 | system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania | wymagane |  |
| 25 | poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – czołowa kierowcy | wymagane |  |
| 26 | poduszki powietrzne w pierwszym rzędzie – czołowa pasażera (z możliwością deaktywacji) | wymagane |  |
| 27 | czujniki parkowania - przód i tył | wymagane |  |
| 28 | przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne | wymagane |  |
|  | **WNĘTRZE POJAZDU** | wymagane |  |
| 29 | fotel kierowcy – z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości, z podłokietnikiem | wymagane |  |
| 30 | kolumna kierownicza – z regulacją kąta pochylenia i wysunięcia | wymagane |  |
| 31 | poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie | wymagane |   |
| 32 | lusterko wsteczne wewnętrzne | wymagane |   |
| 33 | fotele w kabinie pasażerskiej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, odchylane z podłokietnikiem | wymagane |   |
| 34 |  podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną | wymagane |   |
| 35 | gniazdko zasilania – 12 V w tylnym przedziale | wymagane |   |
| 36 | zasłonki przeciwsłoneczne w oknach | wymagane |   |
| 37 | izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego | wymagane |   |
| 38 | dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych | wymagane |   |
| 39 | półki lotnicze na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) | wymagane |   |
| 40 | oświetlenie przedziału pasażerskiego | wymagane |   |
| 41 | oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej | wymagane |   |
| 42 | elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich | wymagane |   |
| 43 | radioodtwarzacz CD plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu | wymagane |  |
| 44 | klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny | wymagane |  |
| 45 | klimatyzacja części pasażerskiej | wymagane |  |
| 46 | niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego,  | wymagane |  |
| 47 | właz dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego | wymagane |  |
|  | **WYMOGI DODATKOWE** | wymagane |  |
| 48 | homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h | min. 24 miesiące |  |
| 49 | tachograf cyfrowy | min. 36 miesięcy |  |
| 50 | szybkościomierz ze skalą w kilometrach | min. 72 miesiące |  |
| 51 | hak holowniczy | wymagane |   |
| 52 | pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,  | wymagane |   |
| 53 | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja | wymagane |   |
| 54 | oznakowanie pojazdu – przewóz osób niepełnosprawnych | wymagane |   |
|  | **WARUNKI GWARANCJI** |  |   |
| 55 | gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu  | min. 24 m-c |   |
| 56 | gwarancja na powłokę lakierniczą | min. 24 m-c |  |
|  | **WARUNKI DOSTAWY** |  |  |
| 57 | wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność | wymagane |  |
| 58 | dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego | wymagane |  |
|  | **Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych** |  |  |

**UWAGA!**

**Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia /nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś
w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego.**

**1 Wykonawca ma podać rodzaj nadwozia (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 w sprawie homologacji typu po­jazdów samochodowych i przyczep.), markę, model oraz rok produkcji oferowanego samochodu.**

**2 Wykonawca ma obowiązek pod rygorem odrzucenia oferty wypełnić wszystkie pola
w kolumnie „Parametry oferowane”.**

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(podpis osób(-y) uprawnionej**do składania oświadczenia**woli w imieniu wykonawcy)* |